	Модель
	КМRC-10
	КМRC-16
	КМRC-20

	Материалы
	PET
	PET
	PET

	Головы воздуходувки
	10
	16
	20

	Объем мл
	20-750/20-1500
	20-750/20-1500
	20-750

	Диаметр шеи
	Φ20-38
	Φ20-38
	Φ20-38

	Емкость (холодная бутылка)
	18000bph
	24000bph
	36000bph

	Емкость (горячая бутылка)
	12000bph
	18000bph
	24000bph

	напряжение
	380V / 50hz
	380V / 50hz
	380V / 50hz

	Давление выдувания
	35-40bar
	35-40bar
	35-40bar

	[bookmark: _GoBack]Рабочее давление
	8-10bar
	8-10bar
	8-10bar



	Основные части
	Бренд
	замечание

	Система ПЛК
	СИМЕНС
	Из Германии

	Инвертор
	РИС
	Из США

	Сенсорный экран
	СИМЕНС
	Из Германии

	Главный мотор
	SEW
	Китайские

	Пневматическая часть
	FESTO
	Из Германии

	Регулятор мощности
	Карло Гавацци
	Из Швейцарии

	датчик
	Карло Гавацци
	Из Швейцарии

	Продувочный клапан
	Ойген Зайц
	Из Швейцарии

	Уплотнительное кольцо для газа и жидкости
	Кольцо Trellebory Quad
	Из США

	Кнопка и переключатель
	SCHNEIDER
	Франция



