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	Главная параметр:

	Модель
	KM-12

	Container
	Материал
	PET

	
	Объём
	10 л25L(3-5 галлонов)

	
	Теоретический вывод
	90-180pcs / Н

	
	Длина преформы
	15mm-460 мм

	
	Внутренний диаметр преформы
	φ5mm-200 мм

	Формовочные
	Максимальные размеры пресс-формы (Д x Ш)
	420x500 мм

	
	Максимальная толщина
	400 мм

	
	Зажимное усилие
	330KN

	
	Ход пресс-формы
	380 мм

	Размер машины и вес
	Основная машина (Д х Ш х В)
	218 * 77 * 196 см

	
	Вес основной машины
	1000Kg

	
	Нагреватель (Д х Ш х В)
	237 * 68 * 165 см

	
	Вес обогревателя
	380Kg

	
	Питания
	40kw



Функции вспомогательный оборудование:
(1) Воздушный компрессор является источником воздуха для машины для выдувного формования ПЭТ, выполняя процесс сжатия воздуха из атмосферы до требуемого давления.
(2) Осушитель воздуха предназначен для удаления влаги из сжатого воздуха и снижения температуры сжатого воздуха в теплообменнике.
(3) Воздушный фильтр предназначен для очистки сжатого воздуха от примесей, таких как углерод-водород, крошечная пыль и твердые частицы.
(4) Резервуар для воздуха предназначен для приема и подачи воздуха для машины в качестве хранилища.
Воздушный компрессор ВД:
[image: https://king-machine.usa72.wondercdn.com/uploads/image/HP-air-com-3067-1053.png]

	Воздушный компрессор
	Ед.
	1.58M3/мин 30KG

	Объём
	M3
	1.58

	Давление
	Kg
	30

	Скорость
	г / мин
	850

	Питания
	KW
	18.5

	Габаритный размер
	mm
	1100 * 1100 * 1850

	Вес
	kg
	650


воздуха Охлаждение ДrМЭО
[image: https://king-machine.usa72.wondercdn.com/uploads/image/Air-Coolin-3068-1054.png]

	Холодильная сушилка
	Ед.
	2.0M3/мин 3.0Mpa

	Пропускная способность
	Nm3/ Мин
	2.0

	WP
	МПа
	3.0

	Входная температура.
	℃),
	≤80

	точка росы
	℃),
	23

	Окружающая температура.
	℃),
	≤38

	Источник питания
	В / Гц
	220/50

	Мощность компрессора
	Kw
	0.75

	Холодная среда
	mm
	1050 × 650 × 1100

	Вес
	Kg
	120



воздуха FМСДЭНИ:
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	Очистка-Фильтр
	Ед.
	2.0M3/мин 30Kg

	Пропускная способность
	M3 / Min
	2

	Максимум. рабочее давление
	МПа
	3.0

	Входная температура.
	℃),
	≤50

	Холодная среда
	mm
	750 * 350 * 350

	Вес
	Kg
	20


воздуха Storage TАНК
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	Резервуар для хранения воздуха
	Ед.
	0.6M3/3.0 МПа

	Объём
	M3
	0.6

	Расчетное давление
	МПа
	3.3

	Темп. разработан
	℃),
	100

	Рабочее давление
	МПа
	3.0

	Испытательное давление
	МПа
	4.13

	Вес
	Kg
	400

	Габаритный размер
	mm
	1200 * 1100 * 1650
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